附件1

报 名 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要规格型号** | **数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 隔帘 | 隔帘布上采用网格状、网格为550mm~600mm，下部为布整体交织，距地面250mm，围帘按1.5倍，系数打绉制作，含布带和挂钩，布料为高密度织物。布面总长约3597m。 | 154 | 张 |  |  |  |
| 2 | 隔帘轨道 | 优质铝合金，断面尺寸24.5mm\*20.5mm\*1.5mm，铝合金表面氧化处理，根据院方要求弯曲成不同尺寸。轨道总长度约2398m。 | 154 | 根 |  |  |  |
| 3 | 直型输液架 | 直型输液架轨道长1.8m，含一支轨道、两只大封头、一只滑车、一根吊杆，吊杆长度根据院方病房高度制定。 | 154 | 套 |  |  |  |

供应商（乙方）

（签字盖章）：

联系人：

联系电话：

报价时间：